De nieuwste generatie Mercedes-Benz 
R-Klasse veelzijdiger dan ooit
		Persinformatie
Datum
11 mei 2007
Contact
Per Peschar
Telefoon
030-247 1920	
•	Gerestylede voor- en achterzijde met AMG-styling
•	Nu leverbaar als vijf-, zes- en zevenpersoons uitvoering
•	Nieuwe achterwielaangedreven versies 

De R-Klasse was al bijzonder ruim, zeer veilig en uitermate comfortabel voor zes inzittenden. De nieuwe Grand Tourer is nu leverbaar met vijf- en zeven zitplaatsen. De nieuwe generatie van deze ruime SUV is nog attractiever door een gerestylede voor- en achterzijde. Mercedes-Benz introduceert achterwielaangedreven versies van de R-Klasse. De uitvoeringen worden geleverd naast de huidige vierwielaangedreven 4MATIC-modellen.

Meer dan ooit versterkt Mercedes-Benz met de nieuwe generatie van de R-Klasse zijn rol als visionair en trendsetter. Het model verenigt de voordelen van verschillende autocategorieën zoals een sedan, combi, MPV en SUV in één Grand Tourer. Al sinds de introductie in 2005 wordt dit model geroemd vanwege zijn moderne, veelzijdige karakter, de dynamische rij-eigenschappen, z’n variabele ruimte, het hoge comfortniveau en de veiligheid. 

Voor het eerst is de Grand Tourer ook leverbaar als vijfpersoons auto met een tweede zitrij voor drie personen. De R-Klasse is er voortaan met een korte of lange wielbasis. De variabele bagageruimte is in elke uitvoering meer dan riant. Bij de versie met de korte wielbasis biedt de R-Klasse een bagageruimte van maximaal 2001 liter; de uitvoering met de lange wielbasis biedt een bagageruimte van maximaal liefst 2436 liter! Daarmee is de R-Klasse de ruimste Mercedes-Benz personenauto van dit moment. 
De R-Klasse was al een auto die zeer uitnodigt om op reis te gaan. Zijn variabele karakter draagt daartoe wezenlijk bij. Als de middelste stoel van de tweede zitrij niet wordt gebruikt, is deze eenvoudig neer te klappen tot een comfortabele middenarmsteun. De drie stoelen bieden elk plaats aan een kinderstoeltje. De zittingen hebben ISOFIX bevestigingsankers voor het veilig installeren van een kinderzitje en kunnen optioneel worden voorzien van side airbags. Tegen meerprijs zijn achterin twee separate stoelen leverbaar die van de R-Klasse een zevenzitter maken. De achterste stoelen zijn eenvoudig te bereiken dankzij de verschuifbare stoelen en het EASY-ENTRY systeem van de tweede zitrij. Alle stoelen achterin zijn neer te klappen zodat er een compleet vlakke laadruimte ontstaat. De al bekende zespersoonsuitvoering blijft gewoon leverbaar.

De nieuwe R-Klasse is uiterlijk herkenbaar aan een vernieuwde voor- en achterzijde, ronde mistlampen en 18-inch lichtmetalen velgen voor alle modellen met een V6-motor. Het topmodel, de R 500 4MATIC, heeft 19-inch lichtmetalen wielen. Mercedes-Benz biedt een aantal attractieve nieuwe kleuren aan.

Mercedes-Benz breidt het gamma van de R-Klasse uit met een nieuwe V6- benzinemotor voor de R 280. Met deze krachtige V6 met 170 kW/231 pk accelereert de R 280 in 9,6 seconden naar 100 km/u. De motor verbruikt gemiddeld 10,9 liter per 100 km. Nog zuiniger is de R 280 CDI 4MATIC met de 140 kW/190 pk sterke Common-Rail dieselmotor van de laatste generatie. Deze V6 zorgt voor een geringer verbruik, minder uitstoot en een verfijnder karakter. Met deze V6-motor is reeds vanaf een laag toerental het maximum koppel van 440 Nm beschikbaar. De diesel verbruikt slechts 9,3 liter diesel per 100 km. Ook de R 500 4MATIC heeft een nieuwe krachtbron. De 5,5-liter V8 biedt 285 kW/388 pk – 82 pk meer dan zijn voorganger en een maximum koppel van liefst 530 Nm. Daarmee zijn indrukwekkende prestaties gegarandeerd terwijl de motor toch tot zeven procent minder brandstof verbruikt. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan de zeventraps 7G-TRONIC automaat die is voorzien van DIRECT SELECT aan de stuurkolom.
Nieuw is dat de R-Klasse modellen R 280 CDI, R 280 en de R 350 in zowel de korte als de lange wielbasis leverbaar zijn met achterwielaandrijving. De modellen worden geleverd naast de huidige vierwielaangedreven 4MATIC-modellen. De achterwielaandrijving brengt het verbruik verder terug. De R 280 CDI is momenteel de spaarzaamste versie van de R-Klasse met een gemiddeld verbruik van slechts 8,9 liter diesel per 100 km.

De vijf- en zespersoons modellen van de R-Klasse zijn standaard voorzien van een stalen schokdemping; tegen meerprijs is een luchtgeveerde achteras met niveauregeling leverbaar. Bij de zevenpersoons versies en de  R 500 4MATIC is de luchtgeveerde achteras standaard. AIRMATIC luchtvering rondom is voor alle modellen optioneel leverbaar. Deze is gekoppeld aan het Adaptieve Dempings Systeem ADS en biedt op slechtere wegen de mogelijkheid om de carrosserie met vijftig mm te verhogen. Bij snelheden boven de 120 km/u legt AIRMATIC de carrosserie automatisch twintig mm lager, om de luchtweerstand te verminderen.

Mercedes-Benz biedt ook voor de nieuwe generatie van de R-Klasse een aantal aantrekkelijke uitrustingspakketten aan waarmee klanten hun Grand Tourer volgens eigen smaak kunnen aankleden. Zo filtert de THERMATIC, de standaard airco met twee zones en bediening achterin, de lucht die van buiten komt nog beter dankzij een combifilter. Het ruime handschoenenvak heeft nu een aansluiting voor externe apparatuur.

Naast de nieuwe uitvoeringen en modelaanpassingen introduceert Mercedes-Benz een uitgebreid programma van nieuwe extra’s voor de R-Klasse. Dat zijn onder meer een achteruitrijcamera in combinatie met het navigatiesysteem COMAND APS, DISCTRONIC (cruise controle systeem met variabele afstandsregeling), LINGUATRONIC spraakbediening en een standkachel met afstandsbediening. 
Ook kan de klant nu kiezen voor een verwarmd stuurwiel en comfortstoelen met verwarming en ventilatie, ter aanvulling op de toch al riante standaarduitrusting van de R-Klasse!

De nieuwe generatie van de R-Klasse staat vanaf de herfst bij de Mercedes-Benz dealer. De R-Klasse is leverbaar vanaf e 62.950.

Aanvullende informatie, nieuws en beeldmateriaal van DaimlerChrysler is beschikbaar via internet op http://media.daimlerchrysler.nl 
P084